Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Кафедра безопасности жизнедеятельности

Отчет по производственной практике
на тему:
Организация лесопожарной службы Главного управления МЧС России по Брянской области

Выполнил: Артюхов Р.А.
студент 3-го курса
Проверил: доцент Высоцкий О.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
. Общие сведение об объекте практики
. Должностные обязанности
. Организация работы сотрудников объекта в различных режимах функционирования
. Общие меры безопасности при проведении АС и ДНР
. Инструктаж по работе лесопожарной службы
. Общая характеристика лесов брянской области
. Пожарная опасность в лесах
. Пожарная опасность по условиям погоды
. Способы тушения
. Охрана труда при тушении лесных пожаров
. Перечень технических средств и их основных характеристик
. Основы оказания доврачебной помощи
Индивидуальное задание
Вывод по практике
Список рекомендуемой литературы

Введение

Производственная практика является неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных бакалавров-инженеров по направлению подготовки «Техносферная безопасность» (профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях») и проводится в структурных подразделениях Главного управления МЧС России по Брянской области, подразделениях ГБУ «Брянский пожарно-спасательный центр», структурных подразделениях Лесопожарной службы Брянской области.
Цель - овладение студентами профессиональными умениями, навыками и умениями самостоятельного ведения работы по специальности.
Задачи:
- изучение положения и организационной структуры Главного управления МЧС России по Брянской области и его структурного подразделения Лесопожарной службы Брянской области, их возможностей, задач и порядка их выполнения;
- методики оценки инженерной, пожарной обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций;
получение навыков:
- организации и руководства принятием экстренных мер по обеспечению защиты населения от последствий стихийных и экологических бедствий, аварий и катастроф,
- организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций,
- прогнозирования и оценки обстановки, масштабов бедствия в зонах чрезвычайных ситуаций,
- эксплуатации специальной спасательной техники при проведении спасательных и других неотложных работ;
- эффективного применения средства индивидуальной и коллективной защиты в зонах чрезвычайных ситуаций;
- организации и проведения мероприятий профилактической работы по предупреждению несчастных случаев среди граждан, находящихся в зонах потенциально опасных объектов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- организации планирования, учёта и составления отчётности по проведению работ в чрезвычайных ситуациях;
Во время прохождения практики была изучена работа на государственном бюджетном учреждении Брянской области «Лесопожарная служба».

. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРАКТИКИ

. Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность, в частности:
- выполнение работ и оказание услуг юридическим и физическим лицам в сфере лесного хозяйства;
- выполнение работ и оказание услуг. Основными целями Учреждения являются:
- предупреждение и тушение лесных пожаров;
- лесоразведение и воспроизводство лесов;
. В соответствии с возложенными на него задачами Учреждение осуществляет следующие функции:
. Предупреждение лесных пожаров, в том числе:
- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;
- устройство и содержание противопожарных барьеров (минерализованных полос);
- весенние и осенние отжиги сухой травы;
- устройство наглядной агитации;
- прокладка просек и противопожарных разрывов;
- иные меры предупредительного характера.
. Улучшение и воспроизводство лесов:
- осуществление санитарных рубок;
- выполнение рубок ухода;
- мероприятия направленные на воспроизводство лесов.
. Создание систем и средств, предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание данных систем и средств.
. Создание запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.
. Организация и осуществление тушение лесных пожаров.
. Участие в тушении пожаров в населенных пунктах области.
Брянской области;
- оказание услуг по руководству практикой, консультации студентов и учащихся негосударственных учебных заведений;
- выполнение работ и оказание услуг в области лесного хозяйства;
- оказание услуг населению, администрациям муниципальных образований по уборке опасных деревьев в парках, скверах и улицах;
- иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Начальник отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
. Организует и контролирует выполнение мероприятий в сфере гражданской обороны.
. Организует работу по созданию, размещению, подготовке и оснащению сил гражданской обороны городского территориального звена РСЧС.
. Организует и контролирует деятельность учреждений, включенных в службу наблюдения и лабораторного контроля.
. Организует работу по привлечению к мероприятиям гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций спасательных формирований, общественных объединений и трудоспособного населения при их соответствующей подготовке и аттестации.
.Осуществляет контроль и учет за накоплением и поддержанием в готовности защитных сооружений, средств индивидуальной защиты, техники и специального имущества.
. Организует разработку и представление на рассмотрение проектов нормативных правовых актов и решений по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и другим вопросам своей компетенции.
. Организует сбор и обмен информацией об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и проводит их анализ.
. Обеспечивает защиту информации, в том числе и составляющую государственную тайну, в соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции.
. Организует создание и функционирование системы оповещения городского округа.
. Организует информирование населения о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о приемах и способах защиты.
. Организует оповещение населения о приведении в готовность системы гражданской обороны, об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
. Осуществляет методическое руководство работами по повышению устойчивости функционирования объектов экономики при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
. Организует работу по созданию и использованию резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
. Организует сбор, обобщение и анализ информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа.
. Обеспечивает составление установленной отчетности.

. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ ОБЪЕКТА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В зависимости от результатов повседневного контроля и прогноза все службы Российской системы предупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях работают в трёх режимах.
. Работа в режиме повседневной деятельности
При этом режиме осуществляется: повседневное наблюдение и контроль соответствующих служб; повседневная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций; подготовка и поддержание в рабочем состоянии органов управления РСЧС на всех уровнях; работа по созданию резервных фондов; организация работы по страхованию населения и организаций от возможного воздействия чрезвычайных ситуаций и др.
. Работа в режиме повышенной готовности
При этом режиме решаются задачи по:
организации руководства и детальному изучению обстановки;
усилению работы диспетчерской службы;
усилению контроля и прогнозированию обстановки;
защите населения и повышению устойчивости работы объектов народного хозяйства;
повышению готовности сил ликвидации чрезвычайной ситуации;
уточнению планов действий в чрезвычайной ситуации и др.
. Работа в режиме чрезвычайной ситуации
Чрезвычайный режим предполагает следующие действия:
организацию защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;
организацию и отправку оперативных групп в район действия чрезвычайной ситуации; выдвижение сил ликвидации черезвычайной ситуации в район бедствия;
организацию работы объектов народного хозяйства в условиях действия чрезвычайных ситуаций;
организация комплекса работ по обеспечению жизнедеятельности населения;
усиление контроля обстановки в районе действия чрезвычайной ситуации и др.

4. ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АС И ДНР

Условия проведения АС и ДНР требуют от личного состава формирований строгого соблюдения мер безопасности. Это позволяет предотвратить несчастные случаи, потери личного состава формирований и населения при проведении АС и ДНР.
Командиры формирований обязаны заблаговременно разъяснить личному составу характерные особенности предстоящих действий, ознакомить его с порядком проведения работ и правилами безопасности, строго следить за их исполнением.
Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть разрушения, установить опасные места поврежденных зданий и сооружений.
Спасательные работы в полуразрушенных, горящих, задымленных помещениях, в завалах проводятся группами (не менее двух человек) при взаимной страховке. В ходе спасательных работ передвижение машин, эвакуация пораженных и населения организуется только по разведанным и обозначенным путям. Опасные места ограждаются предупредительными знаками.
При проведении работ на загазованных участках запрещается пользоваться открытыми источниками огня. Работы ведутся, как правило, в изолирующих дыхательных аппаратах, инструментом из цветных металлов или обмедненных.
Аварийные работы на электросетях проводятся после отключения поврежденных участков сети на распределительных щитах, в резиновых перчатках и сапогах, с соблюдением при этом мер электробезопасности [11].
При работах в зонах пожара и задымления личный состав обеспечивается противогазами и дополнительными патронами к ним, обеспечивающими защиту от окиси углерода, а также специальной одеждой и касками.
На местности, зараженной (загрязненной) радиоактивными веществами, необходимо соблюдать режим радиационной безопасности, не допуская облучения людей сверх установленных предельных доз облучения. Весь личный состав должен быть обеспечен индивидуальными дозиметрами для контроля облучения. При уровнях радиации 0,5 Р/ч и выше, когда местность считается зараженной РВ, работа должна проводиться в средствах защиты органов дыхания и кожи.
К действиям в очаге биологического поражения допускаются только специально подготовленные формирования, обеспеченные необходимыми средствами защиты.

. ИНСТРУКТАЖ ПО РАБОТЕ ЛЕСОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

.1 Настоящая должностная инструкция является организационно распорядительным документом, в котором определяются должностные обязанности, права и ответственность заместителя директора - начальника отдела пожаротушения ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба». Инструкция носит обезличенный характер и объявляется заместителю директора - начальнику отдела пожаротушения под роспись.
.2 Заместитель директора - начальник отдела пожаротушения подчиняется директору ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба», является прямым начальником для работников отдела.
.3 Заместитель директора- начальник отдела пожаротушения в отсутствие директора ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» исполняет его обязанности.
.4 Заместитель директора - начальник отдела пожаротушения должен знать:
законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по организации пожаротушения в лесном фонде и населенных пунктах;
рыночные методы ведения хозяйствования;
перспективы развития учреждения;
методы и порядок перспективного и текущего планирования деятельности, проведения работ по профилактике пожаров;
организацию профессиональной подготовки, проведение пожарно-тактических учений;
порядок заключения договоров с поставщиками и контроля за их выполнением;
порядок составления отчетности и учет пожаров;
средства вычислительной техники; устройство, назначение, конструктивные особенности, технико-эксплуатационные данные и правила технической эксплуатации автотракторной техники;
технологию и организацию технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
основы экономики, организации труда и производства;
действующие положения по оплате труда и формы материального стимулирования работников;
порядок ведения учета и составления установленной отчетности по пожарам;
правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда.
.5 Заместитель директора - начальник отдела пожаротушения должен иметь высшее профессиональное (техническоеили инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю учреждения отрасли не менее 5 лет.
.6 Заместитель директора - начальник отдела пожаротушения организует тушение пожаров в лесном фонде, профессиональную подготовку работников, осуществляет проведение мероприятия по предупреждению пожаров в лесном фонде, координирует деятельность пожарных подразделений.

6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Брянская область расположена на западе европейской части Российской Федерации, принадлежит к Центральному экономическому району и занимает площадь 34,9 тысяч квадратных километров.
В области лесами занято 1,2 млн. гектаров, что составляет 1/3 всей территории. Более 46% всего лесного фонда составляют хвойные леса.
Распределение лесного фонда Брянской области по классам природной пожарной опасности по ГКУ лесничествам:

Таблица
Классы пожарной опасности
№ п/п	Лесничество	Классы пожарной опасности	Средний класс пожарной опасности	
		I	II	III	IV	V	Итого		
1.	ГКУ «Брасовское лесничество»	9889	2485	14966	18950	1110	47430	3	
2.	ГКУ «Брянское лесничество»	10375	13936	23666	13869	493	62339	2,7	
3.	ГКУ «Выгоничское лесничество»	5224	3263	17815	26982	2218	55502	3,3	
4.	ГКУ «Дятьковское лесничество»	26676	6947	28182	42627	1266	105698	2,9	
5.	ГКУ «Дубровское лесничество»	622	4356	15790	30446	560	51774	3,5	
6.	ГКУ «Жуковское лесничество»	7922	10724	14888	16972	85	50591	2,8	
7.	ГКУ «Злынковское лесничество»	17786	20148	29966	19473	3867	91240	2,7	
8.	ГКУ «Карачевское лесничество»	10999	26815	28349	16608	1653	84424	2,7	
9.	ГКУ «Клетнянское лесничество»	283	6154	35224	54050	716	96427	3,5	
10.	ГКУ «Клинцовское лесничество»	2196	20283	36602	27171	3056	89308	3,1	
11.	ГКУ «Мглиннское лесничество»	7524	4680	13936	15374	340	41854	2,9	
12.	ГКУ «Навлинское лесничество»	40961	17210	39450	20005	2850	120476	2,4	
13.	ГКУ «Почепское лесничество»	12115	895	13231	15763	239	42243	2,8	
14.	ГКУ «Севское лесничество»	2240	1143	3123	17147	2091	25744	3,6	
15.	ГКУ «Суземское лесничество»	17441	6944	31122	21769	3109	80385	2,8	
16.	ГКУ «Трубчевское лесничество»	22540	4769	15491	24140	2696	69636	2,7	
17.	ГКУ «Унечское лесничество»	1720	20881	43597	16633	885	83716	2,9	
18.	Учебно-опытное лесничество	286	2553	6388	847	-	10074	2,8	
Всего по Управлению лесами	196799	174186	411816	398816	27244	1208861	2,9	
%	16,3	14,4	34,1	33,0	2,6	100		
19.	Брянское военное лесничество	0,1	0,9	2,5	2,0	-	5,5	3,1	
20.	Государственный заповедник «Брянский лес»	1,54	0,15	0,85	8,6	1,15	12,3	3,6	
Всего по Брянской области	196800,6	174187	411819,4	398826,6	27245,2	1208878,8	3,2	
%	16,3	14,4	35	33	2,3	100		

Интенсивность горения зависит от состояния и запаса горючих материалов, уклона местности, времени суток и силы ветра. Поэтому при одном и том же пожаре скорость распространения огня на лесной территории может изменяться.
Возможность возникновения лесных пожаров определяется степенью пожарной опасности, по шкале оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров.

7. ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ В ЛЕСАХ

Степень опасности возникновения и распространения пожаров в лесу (пожарная опасность) определяется:
- по лесорастительным условиям лесных участков (природная пожарная опасност);
- по условиям погоды в конкретном регионе (пожарная опасность по условиям погоды).
Пожарную опасность по лесорастительным условиям лесных участков определяют тип леса, структура насаждения, породный состав и возраст, категория лесных площадей, вырубок и другие характеристики лесного фонда.

Таблица
Характеристика лесов по классу пожарной природной опасности
Класс пожарной опасности	Объект возгорания	Наиболее вероятные виды пожаров, условия и продолжительность периода возникновения и распространения	Степень пожарной опасности	
I	Ельники, березняки, осинники, ольховники.	Возникновение пожара возможно	Низкая	
II	Сосняки и ельники, смешанные с лиственными породами.	Возникновение пожаров возможно в период пожарных максимумов	Ниже средней	
III	Сосняки-черничники. Ельники-брусничники.	Низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожароопасного максимума.	средняя	
IV	Сосняки с наличием соснового подростка или подлеска.	Низовые пожары возможны в течении всего пожароопасного сезона, верховые в период пожарных максимумов.	Выше средней	
V	Хвойные молодняки. Сосняки. Захламленные вырубки.	В течении всего пожароопасного сезона возможны низовые пожары, на участках древостоя - верховые.	Высокая	

8. ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ПО УСЛОВИЯМ ПОГОДЫ

Пожарная опасность по условиям погоды определяет возможность горения лесных горючих материалов в зависимости от влажности, определяемой погодными условиями.
Различают пять классов пожарной опасности (КПО):
При 1 классе пожарной опасности большинство причин пожаров не вызывает, хотя возможны пожары от источников высоких температур и молний. Возникшие и действующие пожары распространяются медленно, неравномерно и прекращают действовать.
При 2 классе пожарной опасности пожары могут возникать от сильных источников огня, однако количество загораний невелико. Скорость распространения огня незначительная.
При 3 классе пожарной опасности большинство источников огня приводит к возникновению лесных пожаров. Пожары интенсивны, выделяют большое количество тепла, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги.
При 4 классе пожарной опасности пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги.
При 5 классе пожарной опасности пожары возникают от любого источника огня и высоких температур. Горение происходит весьма интенсивно и огонь быстро распространяется.
Условия, способствующие возникновению лесных пожаров.
Возникновение, распространение и развитие лесных пожаров зависят, в основном, от рельефно-ландшафтных, растительных, погодных и других условий. Особенно важно знать основные условия и факторы, влияющие на поведение пожара, то есть факторы, обусловливающие процесс горения, его интенсивность (увеличение скорости распространения) и направление.

Лесные горючие материалы
Лесные горючие материалы (ЛГМ) по условиям загорания можно разделить на две основные группы:
легковоспламеняющиеся и быстрогорящие материалы - сухая трава, отмершие листья, хвоя, мелкие ветки, сучья, некоторые кустарники, самосев и др. Эти горючие материалы обеспечивают быстрое распространение огня и служат воспламенителями для медленно воспламеняющихся материалов;
медленно воспламеняющиеся лесные горючие материалы - валежник, пни, нижние слои лесной подстилки, кустарники и деревья. Эта группа горючих материалов при горении выделяет большое количество тепла и способствует развитию пожара.
Особую опасность представляет мертвый запас горючих материалов, количество которого в зависимости от древесной породы, возраста и типа насаждения составляет в среднем от 8 до 59 т/га.
Виды лесных пожаров
Лесные пожары подразделяются на низовые, почвенные (почвенно-торфяные) и верховые.
Низовой пожар - лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке, опаду и нижним ярусам лесной растительности (древостоя), подлеску и подросту.
Характеристика и особенности пожара в зависимости от его интенсивности.
Низовой беглый:
Слабая - сгорает усохшая трава, лишайник или опад листвы. Высота нагара на стволах - до 1 м, скорость распространения - до 1 м/мин., высота пламени до 0,5 м;
Средняя - высота нагара на стволах 1-2 м, скорость распространения - 1 - 3 м/мин., высота пламени 0,5-1,5 м;
Сильная - высота нагара на стволах более 2 м, скорость распространения свыше 3 м/мин., высота пламени более 1,5 м.;
Низовой устойчивый (подстилочный):
Слабая - кроме неразложившегося опада (ветошь, листва и т.д.) дополнительно сгорает живой надпочвенный покров, кустарнички, подрост и верхний слаборазложившийся слой подстилки;
Средняя - дополнительно сгорает полуразложившийся слой подстилки, вокруг комлевой части стволов и валежа она прогорает до минеральной почвы;
Сильная - подстилка сплошь сгорает до минеральных горизонтов почвы. Наблюдается вывал отдельных деревьев;
Почвенные пожары (почвенно-торфяные)
Почвенный лесной пожар - пожар, при котором горение распространяется в органической части почвы лесного биогеоценоза.
Торфяной пожар - почвенный пожар, при котором горение распространяется по торфянистому горизонту почвы.
Характеристика и особенности пожара в зависимости от его интенсивности.
Слабая - сфагнум сгорает на глубину до 7 см, между корневыми лапами торф прогорает на 30-40 см. Остаются отдельные участки несгоревшего сфагнума и багульника размером 3-200 кв. м.
Средняя - кроме сфагнума сгорает торф на глубину до 25 см. У большинства стволов вокруг их комлевой части торф сгорает до минеральных слоев почвы. Отдельные деревья вываливаются. Пожар имеет многоочаговый характер.
Сильная - торфяные слои сгорают сплошь до минеральной части почвы. Наблюдается массовый вывал деревьев.
Верховые пожары
Верховой пожар - лесной пожар, охватывающий полог леса (древостоя).
Характеристика и особенности пожара в зависимости от его интенсивности.
Слабая - возникает в хвойных насаждениях со слабой сомкнутостью полога или в состав которых входят лиственница и лиственные породы с долей участия более 3-х единиц. Пожаром повреждаются участки с групповым расположением хвойных пород. Огонь по кронам распространяется снизу вверх и в основном за счет поддержки низового пожара. аварийный спасательный чрезвычайный лесопожарный
Средняя - верховой огонь по кронам древостоя распространяется снизу вверх и горизонтально часто опережая кромку низового пожара. Большая часть (до 60%) древостоя повреждается.
Высокая - полог древостоя сгорает сплошь или остается несгоревшим только в отдельных местах.

. СПОСОБЫ ТУШЕНИЯ

Захлестывание огня - сбивание пламени на кромке горения в сторону пожара ветками или другими подручными средствами (мешком, куском материала, прикрепленным к палке, специальными "хлопушками" из прорезиненной ткани и др.). При этом удар ветки или другого орудия тушения должен наноситься под основание пламени и быть скользящим в сторону пожара.
Забрасывание огня грунтом применяется на легких песчаных и супесчаных почвах. Грунт набирают на лопату и бросают под основание пламени горящей кромки так, чтобы сбить пламя на возможно большем ее протяжении. На задерненных почвах грунт набирают из приямков, образуемых при снятии дерна. Отдельные очаги горения (валежины, пни) засыпают грунтом полностью.
Тушение огня водой или растворами огнетушащих веществ обеспечивает снижение температуры горения и увлажняет горючие материалы. При этом могут быть использованы любые подручные средства (ведра, емкости), а также специальные лесные огнетушители, мотопомпы, автоцистерны и т.п.
Тушение (остановка распространения горения) прокладкой заградительных полос (канав) вручную граблями, лопатами,механизмами, химическими растворами, пенами, взрывчатыми веществами для изоляции горящей кромки пожара от горючих материалов. Отжиг - основной прием остановки распространения огня верхового пожара и сильнодействующего низового пожара. Это искусственное выжигание лесных горючих материалов (ЛГМ) между опорной полосой (минполоса, естественный барьер) и кромкой лесного пожара с целью усиления и расширения опорной полосы.
Рекомендуется проводить в утренние и вечерний часы, когда интенсивность горения спадает и легче держать отжиг под контролем.
Как правило, отжиг пускается против ветра, а в горах сверху вниз по склону. Отжиг удаляет опасные ЛГМ между минполосой и кромкой лесного пожара, и применяется когда нет людей между опорной полосой и пожаром, отжиг должен отойти на расстояние при котором при схождении с кромкой лесного пожара не произошел переброс через минполосу горящих горючих материалов (сучья, шишки, береста).
- Зажигание напочвенного горючего материала следует производить от надежных полос (дорога, тропа, ручей, река, минерализованная полоса) и от якорной точки (не действующая кромка лесного пожара, озеро и т.д.);- опорная полоса должна быть замкнутой;
- зажигание производить у самого края опорной полосы без пропусков;- у опорной полосы должны отсутствовать подрост и подлесок;- вдоль всей опорной полосы должно быть организовано наблюдение.

. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Требования, предъявляемые к работающим на тушении лесных пожаров. Тушение лесного пожара требует быстрого выполнения работ, значительного расхода сил и разумных, исходя из обстановки, действий. Должны быть приняты меры предосторожности, исключающие травматизм работающих на тушении людей. При этом вся работа по тушению пожаров должна строиться на основе твердой дисциплины и единоначалия. Участник тушения выполняет команды (распоряжения) только непосредственного руководителя тушения (старшего группы). Большое значение имеет физическое состояние человека. Каждый работник должен знать свои физические возможности. Нельзя работать, переходя предел выносливости, так как при этом снижается до минимума эффективность труда, а чрезмерная, усталость может угрожать жизни. Поэтому на работы по тушению лесных пожаров допускают (привлекают) только физически здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет (женщины до 55 лет), прошедших медосмотр по месту работы и обучение по охране труда. При этом женщины, как правило, выполняют вспомогательные работы (приготовление пищи, дежурство и т.д.). Не допускаются инвалиды, молодежь до 18 лет, беременные и кормящие грудью женщины и лица, имеющие физические недостатки. Категорически запрещается направлять на работы по тушению лесных пожаров лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с явным нарушением психики и в болезненном состоянии. Работодатели, направляющие работников на тушение лесных пожаров, обязаны:
- составить списки работников, направляемых на тушение лесного пожара и прошедших обучение этому виду работ; - обеспечить работников индивидуальными средствами защиты и спецодеждой, пожарным оборудованием и инвентарем, индивидуальными медицинскими пакетами и аптечкой (на группу). Привлеченные на тушение рабочие должны иметь запас питания не менее чем на сутки. Питание и воду (5...6 л на человека в сутки) доставляют непосредственно к месту работ или готовят на месте.
Требования, предъявляемые к спецодежде и имуществу Одежда должна быть прочной, не стеснять движений при работе, хорошо защищать тело от теплового излучения, искр и повреждений, а также достаточно теплой для пребывания в лесу ночью. Лучше всего быть одетым в костюм свободного покроя типа "штормовка" или "энцефалита", бушлат или стеганую куртку (телогрейку), закрытую обувь (ботинки, сапоги) с теплыми носками или портянками, головной убор с козырьком (для защиты лица от падающих искр и веток), иметь рукавицы. Требования, предъявляемые к безопасности выполнения работ.
До начала работ на линии огня намечают и указывают рабочим безопасные места (на полянах, берегах водоемов, в лиственных насаждениях) и пути отхода к ним. Руководит отходом сам руководитель или лицо, назначенное им и знающее местность (проводник). Работы по тушению пожара должны производиться группами не менее чем из 2 человек, один из которых назначается руководителем (старшим). В распоряжении старших лесопожарных групп должно быть такое число людей, работу которых они могут проконтролировать, но не более 10 человек.
При работе на кромке пожара необходимо: - сохранять дистанцию между работниками в пределах видимости с учетом безопасной зоны между работниками не менее 3 м; - не терять из вида работающих рядом, постоянно контролировать визуально их передвижение, а в случае их исчезновения сообщить старшему; - в случае огибания работника действующей кромкой пожара необходимо отойти назад; - немедленно сообщить руководителю работ, старшему лесопожарной группы о сложившейся опасной ситуации, предупредить об опасности работающих рядом.
При тушении никто не имеет права самостоятельно оставить рабочее место, за исключением случаев получения ожогов, ранений, отравления дымом, окружения огнем. При этом он должен известить об уходе ближайшего работающего с ним в группе (бригаде) или руководителя. Без разрешения руководителя не допускается заход за линию огня внутрь пожара. Это особенно опасно при тушении торфяных пожаров, так как существует угроза провала в подземную полость с горящим торфом. При работах в темное время рабочие должны иметь фонарики для подхода к месту работ и выхода к месту отдыха. На каждую группу (команду) должна быть аптечка и несколько (по количеству людей) санпакетов. При длительных работах по тушению рабочим необходимо предоставлять отдых за счет организации работ по сменам. При работе на кромке пожара рабочим необходимо предоставлять краткосрочный отдых в незадымленных местах через каждые 30 мин и более продолжительный отдых - через каждые 2.5...3.0 ч работы. Места длительного отдыха и ночлега должны располагаться не ближе 100 м от границы локализованной кромки пожара и ограждаться (окапываться) одной или несколькими минерализованными полосами шириной не менее 2 м. В зоне действующих лесных пожаров ночлег рабочих в лесу не разрешается. На время отдыха рабочих должен назначаться дежурный. Работа в районах с энцефалитной опасностью.
В районах, где существует возможность заражения энцефалитом или другими заболеваниями, всем профессиональным лесным пожарным делают против энцефалитные и другие прививки. При тушении лесных пожаров в районах, опасных по клещевому энцефалиту, всем работникам необходимо проводить полную проверку на наличие клещей через 1.5...2.0 ч работы (во время отдыха) и в конце рабочего дня. Медицинская помощь и страхование жизни В случае получения травмы руководитель отправляет больного в ближайшее медучреждение или спецбольницу, если в этом есть необходимость. Во всех случаях травматизма, ожогов больному оказывается первая медицинская помощь на месте работ. Всё работники подлежат обязательному государственному страхованию.  Ответственность за безопасность работ.
Перед началом работ по тушению руководитель (старший группы, команды) проводит целевой инструктаж: указывает безопасные места (на случай непредвиденного поведения пожара); ориентирует рабочих по карте и местности по удалению пожара от дорог, населенных пунктов и указывает пути следования к ним; проводит расстановку пожарных (рабочих) исходя из особенностей местности, насаждения и условий развития пожара; определяет место отдыха и ночлега, назначает дежурных. При этом для устройства лагеря необходимо выбирать по возможности сухие места. Выбор места базирования лагеря осуществляется с учетом условий водоснабжения, возможностей обеспечения воздушным, автомобильным или водным транспортом. Лагерь запрещается располагать: на вершине или гребне горы, у подножья крутых и обрывистых склонов;
под и над отвесными козырьками в местах, угрожающих камнепадом, оползнем, лавиной, селевым потоком;
на высохшем русле реки, на дне ущелья, ложбины;
вблизи линий электропередач и на трассах газопровода, нефтепровода;
на затопляемых островах, косах, низких берегах; на морских побережьях, в приливно-отливной зоне и в непосредственной близости от нее.
В распоряжении руководителя группы (команды), выполняющей работы по тушению, на линии огня должно находиться не более 10 человек.
Требования по охране труда и безопасность работ должны быть обеспечены в первую очередь. Осуществление руководителем контроля за местонахождением работников и организация их поиска в случае необходимости Руководитель (старший группы) должен постоянно знать местонахождение каждого работника. При отсутствии работника по неизвестным причинам необходимо немедленно организовать его поиск. Для поиска может быть сформирована группа во главе с опытным, хорошо знающим местность работником. По лесопожарной или другой крупномасштабной карте намечают зоны поиска, устанавливают радиосвязь и контрольное время связи. Заблудившийся в случае потери ориентировки и невозможности ее восстановления по возможности должен выйти на открытое место и развести дымокур (костер), а также подавать звуковые сигналы голосом, выстрелами и другими способами, чтобы облегчить поиск наземной группе. Попытаться восстановить ориентировку по Солнцу, естественным факторам (расположение мха на северной части дерева), шумовым ориентирам (автотрасса, железная дорога). Заблудившийся не должен необдуманно бросаться в разные направления, необходимо экономить силы и быть уверенным, что его найдут. Лучше оставаться там, где он потерял ориентировку. В крайнем случае, можно следовать по ручью вниз и далее по речке, пытаясь выйти к жилью. На промежуточных пунктах постоянно оставлять информацию о маршруте следования.

. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ИХ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Машины, орудия, оборудование	Марка машин, орудий, оборудования	Краткая техническая характеристика	
1. Почвообрабатывающие орудия с пассивными рабочими органами для прокладки минерализованных полос, канав, противопожарных дорог и разрывов	
Плуг дисковый противопожарный	ПДП-1.2-0.1	Агрегатируется с МТЗ-80, АПЛ-3(66)-147-01 (АЦЛ-147), ВПЛ-149. Рабочие органы - сферические диски. Производительность - до 8 км/ч, при прокладке минерализованных полос - 0.8... 1.2 км/ч. Масса - 295 кг. Глубина обработки- 5... 12 см. Ширина полосы - 1.2 м. Применяется при локализации пожаров и профилактических работах для создания и подновления минерализованных полос на любых почвах	
Плуг комбинированныйлесной	ПКЛ-70-4	Навесной одно-двух отвальный. Агрегатируется с ЛХТ-55, ДТ-75. Ширина захвата - 0.7 м (эффективная полоса с отвалом - 1.4 м). Производительность - до 2.5 км/ч, при прокладке заградительных полос - до 1.5 км/ч. Используется на слабозадерненных почвах	
Плуг-канавокопатель лесной навесной	ПКЛН-500А	Агрегатируется с Т-130БГ-3. Применяется для устройства минерализованной полосы с канавой. Ширина полосы - 2.3 м. Глубина канавы - 0.5 м, ширина по дну - 0.3 м, коэффициент заложения откоса - 1.0. Производительность до 2.25 км/ч. Используется преимущественно на торфяных почвах	
Бульдозерное оборудование	ОБ-4	Монтируется на тракторах ТЛП-4, ЛХТ-4. Масса - 800 кг. Основной угол резания - 50+1 град. Гидравлическое оборудование. Отвал неповоротный. Производительность при прокладке заградительной полосы - до 1.2 км/ч	
Бульдозер	Д-533	Бульдозер с поворотным отвалом и гидроуправлением на тракторе Т-130Г.Ширина отвала - 3.94 м. Производительность - до 1.3 км/ч	
2. Самоходные машины и специальные лесопожарные агрегаты	
Лесопатрульный автомобиль	АЛП-10(66)-221	Базовый автомобиль ГАЗ-66. Вместимость цистерны 0.9 м3. Численность команды 7 человек. Оборудован мотопомпой МП-600, громкоговорящей установкой СГУ-60, радиостанцией. Используется в зоне с развитой сетью дорог	
Лесопожарная автоцистерна	АЛ-147	Лесная пожарная автоцистерна, кроме доставки рабочих, воды и оборудования, используется для прокладки заградительных минерализованных полос при помощи навесного дискового плуга. Мест для экипажа - 8. Емкость цистерны - 980 л. Производительность - 300 л/мин. В комплект входит мотопомпа ПМП-Л1, огнетушители, зажигательный аппарат, радиостанция и другое оборудование. Максимальная скорость движения укомплектованной цистерны - 80 км/ч, по лесным дорогам - 20...30 км/ч. Преодолевает подъемы крутизной до 30 град	
Лесопожарное модульное оборудование	лмо	Монтируется на гусеничный транспортер ГАЗ-71, на колесный трактор Т-150К и на автомашину ГАЗ-66. Производительность насоса - 240 л/мин. Дальность струи - 20 м, масса - 600 кг. Емкость баков - 800 л. Экипаж - 4 чел.	
Тракторный лесопожарный агрегат	ТЛП-55	Состоит из трактора ЛХТ-55, на котором смонтированы: насосная установка, емкость для воды, бульдозерный отвал, плуг, сиденья для экипажа. Снабжен комплектом лесопожарного оборудования (бензопила, мотопомпа, торфяные стволы, лесные огнетушители, зажигательный аппарат, ручной пожарный инвентарь). Максимальная скорость - 10 км/ч, производительность насосной установки - 600 л/мин. Экипаж - 4 чел.	
Трактор лесопожарный	ТЛП-4	Базовая машина - трактор ЛХТ-4 и ЛХТ-4М. Насос для подачи воды шестеренчатый (НШН-600М), производительность - 600 л/мин. Емкость баков - 4 м3, транспортная скорость - 9.7...10.2 км/ч, запас хода - 150 км. Ширина прокладываемой полосы не менее 2.5 м. Производительность при прокладке минерализованных полос- 1.5...4.0 км/ч	
3. Прицепные и переносные мотопомпы для тушения пожаров водой	
Пожарные мотопомпы	МП-1600	Прицепная пожарная мотопомпа на одноосном прицепе, предназначена для подачи воды из открытых водоисточников и ее перекачки. Подача воды - 1600 л/мин. Буксируется любым автомобилем с буксировочным устройством. Время работы на одной заправке топлива - 2.5 ч	
Пожарные мотопомпы	МЛП-0.2	Мотопомпа легкая лесопожарная плавающего типа (плавающая мотопомпа). Может работать на любом водоеме с размером зеркала воды 0.9 х 0.9 м и более и глубиной не менее 15 см. Масса мотопомпы - 20 кг; производительность при работе с насадкой - 60 л/мин, на слив - 230 л/мин, продолжительность работы на одной заправке - 60 мин. Диаметр напорной рукавной линии - 26 мм, длина - 160 м. Производительность тушения кромки пожара около 500 м/ч	
Пожарные мотопомпы	МЛВ-2/1.2	Мотопомпа лесопожарная высокого давления. Предназначена для подачи воды и другой огнетушащей жидкости по напорным пожарным рукавам от водоисточника к месту лесного пожара. Двигатель мотопомпы - лодочный мотор "Ветерок-83" мощностью 5.88 кВт. Производительность тушения кромки пожара около 700 м/ч	
Пожарные мотопомпы	МЛВ-1	Высоконапорная переносная мотопомпа. Подача воды осуществляется на расстоянии 1 км и более на высоту 150 м. Укомплектована напорными и всасывающими рукавами из синтетики диаметром 26 мм, ручным стволом с насадками. Двигатель мотопомпы "Урал-2" мощностью 3.67 кВт. Продолжительность непрерывной работы - 45 мин. Масса без комплектации - 17.5 кг. Производительность тушения кромки пожара около 700 м/ч	
4. Ранцевая аппаратура для тушения пожаров водой и ручные инструменты	
Лесные огнетушители	РЛО-М(ОР)	Модернизация огнетушителя РЛО-6. Усилие на гидропульте снижено с 5 до 2 кг. Длина компактной струи - 7 м, распыленной - 2 м. Состоит из резервуара, гидропульта и соединительного шланга. Резервуар из палаточной ткани. Емкость - 20 л, масса огнетушителя -1.5 кг. Производительность тушения кромки пожара - около 10 м/ч	
5. Оборудование для тушения торфяных пожаров и производства отжигов	
Торфяные стволы	ТС-1	Состоит из полой латунной трубки с внутренним диаметром 16 мм, наконечника и крана-ручки с накидной гайкой. В нижней части имеет 40 отверстий диаметром до 3 мм. Вода со смачивателей поступает от мотопомпы в ствол под давлением 3...4 атм через отверстия в почву. Вес ТС-1 - 2.2 кг, общая длина 1.3 м. Расход жидкости - 35...42 л/мин	
Торфяные стволы	ТС-2	Для тушения торфяных пожаров при глубине прогорания до 2 м. Общая длина ствола - 2.1 м. В нижней части имеется 80 отверстий. Вес ствола - 3.2 кг	
Зажигательные аппараты	A3	Ранцевый фитильно-капельный аппарат. Состоит из резервуара для горючей смеси, шланга для подачи горючей смеси в пенал. Масса -1.7 кг. Объем горючего - 4 л. Горючее - смесь бензина и нефтемасел в соотношении 2:1. Продолжительность работы на одной заправке -1ч	
6. Лесопожарные устройства и емкости для доставки воды на пожар и тушения с воздуха	
Лесопожарные мягкие резервуары (емкости)	РДВ-100	Резервуар в виде усеченного конуса. Объем - 100 л	
.	РДВ-30, РДВ-12	Предназначены для подноски воды к кромке лесного пожара. Объем соответственно 30 и 12 л	

12. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

Руководитель тушения при получении травмы или заболевании любого работающего на тушении пожара должен организовать оказание первой медицинской помощи и подготовить больного к немедленной отправке (наземным, воздушным, гужевым транспортом) в ближайшее медицинское учреждение или вызвать на место врача санитарной авиации. Ожоги.
Ожоги возникают в результате воздействия на кожу высокой температуры, едких кислот и едких щелочей.
Симптомы. В зависимости от силы ожогов последние разделяются на 3 группы: ожог первой степени характеризуется покраснением и болезненностью кожи, ожог второй степени - образование пузырей и ожог третьей степени - омертвление кожи и, частично, более глубоких тканей. Наиболее опасны ожоги второй и третьей степени, но и ожоги первой степени могут быть смертельными, если они охватывают более 1/3 всей поверхности тела.
Помощь. При ожогах необходимо прежде всего освободить от одежды пострадавшую часть тела. Отрывать приставшую к телу одежду и белье нельзя. Приставшие части нужно оставить на месте, лишь обрезав их вокруг. Пузыри срывать не следует, так как кожица их служит защитой для обожженных частей. Поверхность ожога следует обработать специальными средствами для ожогов. Если их нет, то поверхность ожога надо накрыть стерильной салфеткой и не туго перевязать. Поверх сухой ткани обязательно приложить холод. При обширных ожогах надо осторожно снять с пострадавшего одежду или разрезать ее, обернуть его чистой простыней и направить в больницу. В целях предупреждения шока вводят обезболивающие и сердечные средства.
Ушибы
Ушибы - закрытые повреждения тела, при которых не нарушается кожный покров и нет наружного кровотечения. Возникают при воздействии тупого предмета, падения, удара, столкновения.
Симптомы
Припухлость, кровоподтек, боль в месте ушиба, иногда - нарушение функций конечности. На месте ушиба мягкие ткани повреждаются, а наиболее хрупкие кровеносные сосуды, разрываются. При этом кровь выливается под кожу, в жировую клетчатку, мышцы. Внешне такое кровоизлияние диагностируется по наличию припухлости в месте ушиба и образованию темных пятен - кровоизлияний.
Помощь. К месту ушиба приложить резиновый пузырь со льдом или сделать холодные примочки (полотенце или кусок материи смочить холодной водой). Холод следует держать примерно в течение получаса, а затем наложить давящую повязку, которая предотвращает дальнейшее внутреннее кровотечение. Для улучшения оттока крови поврежденную конечность рекомендуется держать в приподнятом положении.Остановка кровотечения
Интенсивность кровотечения зависит от величины и типа поврежденного сосуда. Различают артериальное, венозное, капиллярное и внутреннее кровотечения, в зависимости от поврежденного сосуда - артерия, вена, капилляр или внутренние магистральные сосуды. Наиболее опасны артериальное и внутреннее кровотечения.
Артериальное кровотечение
Симптомы. Кровь из раны идет под сильным напором, пульсирующей струйкой, обычно она ярко-красного цвета. Помощь. Необходимо быстро остановить кровотечение, так как от этого зависит жизнь пострадавшего. Следует пережать артерию, снабжающую раненый участок тела кровью. Обычно артерию прижимают пальцами к кости, у которой она проходит, затем на рану накладывают давящую стерильную повязку. Прижимают ту часть артерии, которая находится ближе к сердцу. Если давящая повязка при сильном кровотечении не останавливает его, то необходимо наложить жгут или закрутку. Эта мера рассчитана на временную остановку кровотечения до врачебного вмешательства. Жгут накладывают выше места ранения. Чтобы не повреждать ткани тела, под жгут следует положить что-нибудь мягкое. Жгут должен находиться на конечности не более 2 ч, так как отсутствие притока крови может привести к омертвлению конечности. Если по истечении этого срока не будет оказана медицинская помощь и кровотечение не будет остановлено, то жгут ослабляют на 3...5 мин и снова затягивают его, но теперь не более чем на 45 мин. К жгуту следует прикрепить бумажку и на ней отмечать время каждой затяжки.
Внутреннее кровотечение
Наблюдается при закрытых ранах грудной или брюшной полости в случае повреждения внутренних магистральных сосудов.
Симптомы. Пострадавший бледен, покрыт холодным потом, губы бледные, жалуется на головокружение, шум в голове, мелькание "мушек перед глазами", просит пить. Головокружение усиливается в вертикальном положении. Помощь. При внутригрудном кровотечении пострадавшего необходимо уложить так, чтобы изголовье было приподнято с целью облегчения дыхания. При внутрибрюшном кровотечении кладут холод на живот. Наркотическое обезболивание проводить нельзя. Транспортировка - на носилках. Если пострадавший находится в тяжелом состоянии и диагноз "внутреннее кровотечение" не вызывает сомнения, необходимо оповестить дежурную бригаду стационара через диспетчера скорой медицинской помощи (или любым другим способом) и доставить пострадавшего непосредственно в операционную, минуя приемное отделение стационара.
Венозное кровотечение
Симптомы. Кровь из раны идет ровным потоком. Обычно она темно-красного цвета.
Помощь. Следует наложить на рану стерильную давящую повязку. Бинтовать начинают ниже места ранения (дальше от сердца).
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца
Показания. Пострадавший находится в бессознательном состоянии. Зрачки расширены, не реагируют на свет. Пульс нитевидный или не прощупывается. Пульс лучше определять на сонных артериях или выявить наличие сердцебиения, приложив ухо к грудной клетке (слева от грудины) пострадавшего. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца выполняют одновременно. Если помощь оказывают 2 человека, то после одного "вдоха", выполняемого первым, производится 5 надавливающих движений на грудину вторым. Если помощь оказывает один человек, то выполняется два "вдоха" и далее 15 надавливающих движений на сердце. Признаком эффекта массажа является сужение расширенных ранее зрачков, появление сначала редких, а затем регулярных сокращений сердца, восстановление дыхания. Массаж сердца продолжают до полного восстановления сердечной деятельности и появления пульса на периферических артериях.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Пожарные машины, применяемые на тушении лесных пожаров

Наименование характеристик	АЦ-1.0-30	АЦ-0.8-4/400	АЦ-1.6-20	АЦ-1-4/400	AЦП-1.8-20	АЦ-2.5-40	
Базовое шасси	ГАЗ-3308	ЗИЛ-4327	ГАЗ-66	ЗИЛ-4327	ЗИЛ-5301	ЗИЛ-131	
Колесная формула	4x4	4x4	4x4	4х4	4x2	6x4	
Число мест боевого расчета, включая водителя, чел.	6	7	2	7	7	7	
Вместимость цистерны, м3 (литров)	1(1000)	0.8(800)	1.6(1600)	0.8(800)	1.8(1800)	2.(2500)	
Тип пожарного насоса	ПН-40УВ	НЦПВ-4/400	НЦПВ-4/400	НЦПВ-4/400	ПН-20	ПН-40УВ	
Производительность насоса л/сек.	30	4	4	4	20	40	
Напор, м		400	400	400	100	100	
Масса полная, кг	6280	6950	5900	6950	6950	10200	
Габариты, м	6.4x2.5x2.7	6.7x2.5x3.0	5.9x2.3x2.7	6.7x2.5x2.7	6.7х2.5х27	6.9x2.5x2.9	

Пенообразователи и смачиватели

Характеристика	Финифлам	По-6ЦТ	По-НП	Фосс-Чек	Сульфанол 50%-й концентрации	
Плотность при 20°С, кг/м2	1045	-	-	-		
Водородный показатель (рН)	7.66	7.0...10.0	-	7.0...8.0	-	
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, не более	95	100	-	45СП	-	
Температура застывания, °С	-13.6	-8.0	2...3.0	-10.0	-	
Кратность пены на 1 л воды: средняя низкая	838	60-	60-	-	-	
Устойчивость пены, с:средней кратности низкой кратности	15601090	2100-	--	--	--	
Концентрация рабочего раствора, %	4.0...6.0	4.0...6.0	4.0...6.0	0.6...1.0	-	
Концентрация рабочего раствора для смачивания, %	1.0...2.0	1.0...2.0	1.0...2.0	0.2...0.4	0.3...0.4	
Гарантийный срок хранения, лет	-	3	-	10	-	

ВЫВОД ПО ПРАКТИКЕ

Проблема предотвращения возникновения катастроф, смягчения их последствий и ликвидации весьма актуальна сегодня не только для России, но и для всего человечества. Это обусловлено ежегодным увеличением количества, масштабов катастроф, ростом людских и материальных потерь, которое несет человечество, что сдерживает развитие цивилизации, а в некоторых случаях ставит под угрозу существование человечества.
Поэтому современное понимание безопасности граждан значительно расширилось и включает надежное представление необходимых им условий для жизни, развития и самовыражения, гарантий гражданских прав и социальной защищенности.
Как показывает анализ, обеспечение безопасности в ЧС может быть осуществлено разными путями. Наиболее эффективный из них - снижение вероятности возникновения, уменьшение возможных масштабов и тяжести последствий аварий, природных и природно-техногенных катастроф путем воздействия на потенциальные источники опасности.
Оградить население от поражения при авариях, катастрофах можно не только влияя на источники опасности, но и путем рационального размещения потенциально-опасных и иных производств, а также путем четкой планировки и застройки городов и других населенных пунктов.
На определенном уровне управления усилиями человека, общины, государства, мирового сообщества можно предотвратить возникающие катастрофы или смягчить их последствия, осуществить ликвидацию последних. В этом направлении проделана значительная работа как в России, так и в странах мирового сообщества, создано необходимое правовое поле в этой области. Мы должны быть уверены в том, что дальнейший научный поиск поможет человечеству найти способ решить глобальные проблемы, несущие угрозу его существованию, что управление рисками катастроф будет постоянно совершенствоваться.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для технических вузов / И.А. Екимова. - Томск: Эль Контент, 2012. - 192 с.
. Емельянов, В.М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / В.М. Емельянов, В.Н. Коханов, П.А. Некрасов. - 4-е изд., доп. и испр. - М.: Академический проект, 2011. - 495 с.
. Скалозубова, Л.Е. Негативные факторы техносферы: практикум по безопасности жизнедеятельности / Л.Е. Скалозубова, Л.Г. Овчарова, Н.В. Немолочная. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 218 с.
. Коробко, В.И. Охрана труда / В.И. Коробко - М.: Юнити-Дана, 2012 - 240с.
. Мархоцкий, Я.Л. Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях / Я.Л. Мархоцкий. - 3-е изд. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 208 с.