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Ведение

В старину наши предки умели очень многие вещи делать своими руками.
Получались они качественные, красивые.  Конечно, сейчас в современной жизни продаются очень много красивых и оригинальных вещей выполненных при помощи современных технологий, но работа, сделанная своими руками из древесины, придает интерьеру своеобразный стиль.
  Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание. Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.
В старину для выжигания использовали металлические стержни, концы которых на огне калили до красна или употребляли металлические клейма с выгравированными по мотивом народной резьбы рельефным узором.
В наше время применяют электровыжигатель.
 
1.1 Выбор и обоснование проекта

  Я решил, что у нас на кухне должна быть новая разделочная доска, вместо старой. Ведь что бы приготовить еду нужно приготовить все ингредиенты, порезать, покрошить, но это нужно делать аккуратно на разделочной доске, а с новой разделочной доской, будет еще хорошее настроение. Красивая доска станет еще и украшением кухни. Разделочные доски могут быть пластмассовые, металлические, деревянные. Я решил сделать маме подарок и сделал деревянную доску своими руками.


1.2. Цель проекта
Цель: Изготовить разделочную доску, украшенную выжиганием.
Задачи:

1. Отработать навыки  работы с лобзиком и выжигателем.
2.. Закрепить умения выжигания по дереву.
3. Закрепить умения производить расчёты,
затрат при изготовлении разделочной доски,
украшенной выжиганием по дереву.


2.1 Историческая справка

Разделочная доска – это неотъемлемый атрибут любой хозяйки. И сегодня невозможно представить приготовление пищи без использования разделочной доски. С самого начала создавали разделочные доски из дерева. Для ее изготовления применяли различную древесину: березу, дуб, сосну, бук и т.д. Отличительными чертами тех досок были только лишь размеры и порода дерева, из которого была сделана доска. Конечно, недостатков у деревянных досок много. Помимо того, что они очень быстро переходили в фазу непригодности. На них еще и скапливались, и быстро размножались различные бактерии. Ведь деревянную разделочную доску достаточно плохо мыть из-за ее пористой структуры. Но именно деревянная доска в неизменном состоянии «прожила» вплоть до начала ХХ века. На сегодняшний день большей популярностью пользуются все же пластиковые разделочные доски из-за своей практичности. Хотя свою актуальность со времен зачатков истории разделочной доски не утратили и деревянные доски, которые уж точно присутствую на каждой кухне – от ресторанной до домашней.
История развития выжигание по дереву

Так уж устроен человек, что помимо удовлетворения своих естественных потребностей в еде и крове он всегда стремился реализовать и свой творческий потенциал, и свое видение прекрасного. Именно отсюда и берет, наверное, свое начало такая техника декоративно-прикладного искусства, как выжигание, органично вплетающаяся в практически каждую культуру совершенно, казалось бы, различных народов мира. Об этом свидетельствуют артефакты, обнаруженные при раскопках на самых разных континентах. Интересно, что возраст некоторых предметов быта, декорированных выжженным узором и найденных на территории современного Перу, составляет около семисот лет до нашей эры.
А вот древние китайцы традиционно употребляли выжигание для украшения бамбуковых палочек, изображая на последних иероглифы или элементы окружающей природы. Согласно одной из легенд, родоначальником этой техники в Китае был мастер У Тянь из провинции Юньнань, живший во времена династии Цин, который однажды, находясь вблизи печки слегка подшофе, впервые (и совершенно случайно) использовал выжигание для нанесения на палочки изображений цветов, птиц и животных.
Далее выжигание становится неизменным этническим атрибутом народных промыслов, при помощи которого на одежду, предметы домашней утвари и элементы жилища наносились различные культовые символы. При этом собственно выжигание по дереву было всего лишь своеобразной ветвью целого художественного направления (включающего в себя и выжигание по коже, а также - шелку). Изначально для этой техники основным инструментом служили металлические иглы, стержни (вплоть до кочерги и шпаги в средние века) или специальной заточки клейма, раскаленные в огне костра, жаровен или (несколько позже) спиртовой или газовой горелки.
Начиная со средних веков, выжигание по дереву делает серьезный шаг от сугубо народных промыслов в сторону высокого искусства. Именно тогда многие именитые мастера живописи (например, Рембрандт) начинают применять эту технику в своем творчестве в качестве художественного приема. Но особую популярность в массовом искусстве выжигание по дереву приобрело в двадцатом столетии, после изобретения французским доктором Пакеленом термокаутера (созданным для прижигания поврежденных кровеносных сосудов), что дало начало появлению современным электрическим приборам для выжигания.


















2.2 схема обдумывания.



Сбор информации                         Потребность                 Историческая справка




Охрана труда                   Разделочная доска          Экономическое обоснование



Оборудование        Технология изготовления                     Материалы  













2.3Критерии оценки идей
	
	Наличие заказа и спроса на рынке
	Наличие материала
	Наличие инструментов и оборудования
	Достаточность умения и навыков

	Доска разделочная с элементом выжигания 
	
+
	
+
	
+
	
+

	Доска разделочная с элементами  резьбы по дереву
	+
	-
	-
	-

	Доска разделочная с гравировкой 
	+
	-
	-
	-





2.4. материалы инструменты и приспособления


1.Фанера-  это многослойный древесный строительный материал, который представляет собой склеенные между собой листы лущеного шпона. Обычно фанера формируется из нечетного количества листов шпона.
2.Лобзик 
3. Линейка.
4. Карандаш.
 5. Шаблон
6 Копировальная бумага.
7.Наждачная бумага.
8. Выжигательный прибор.
9. Столик для выпиливание лобзиком



2.5. организация рабочего места и техника безопасности
1.Разрешается работать только исправным лобзиком, обеспечивающим надёжное правильное закрепление пилки.
2.Ручка лобзика не должна иметь трещины, сучки.
3.Выпиливание выполняется на специальных столиках. столики должны быть ровными и гладкими.
4.При выпиливании применяется прямая сидячая поза.
5.Основная опасность при работе лобзиком - ранение рук в результате поломки пилки. пилку следует перемещать сверху вниз равномерно, без перекосов, с небольшим нажимом на металл.
6.   Работать только
исправным  выжигательном прибором.
7. При работе следует проветривать
помещение.
8. Не следует наклоняться близко к
месту выжигания.
9. Не оставлять прибор включенным в сеть.
10. Оберегать руки и одежду от
прикосновений раскаленного пера.
11. Работать с красками, лаками следует только в хорошо проветриваемом помещении, проветривать помещение до и после работы.
12.Не работать вблизи открытого огня.
13. Работать на столе, покрытом целлофановой клеёнкой.
14. После работы убрать краску и лак, убедившись в том, что их упаковка герметично закрыта.
15.При попадании лака на руки тщательно вымыть их водой. При попадании лака на кожу очистить руки при помощи ватного тампона, пропитанного растительным маслом, а затем тщательно вымыть водой с мылом.






3.1 технологическая карта

	№
	Содержание операции
	эскиз
	Оборудование , инструменты и приспособления

	1
	Выбрать заготовку с учетом припусков на обработку(30х20х5 мм)
	
	верстак, линейка

	2
	Разметить контур изделия с помощью шаблона
	
	Шаблон, карандаш

	3
	Выпилить контур изделия
	
	Лобзик. выпиловочный столик. верстак

	4
	Наколоть шилом центр отверстия.
Просверлить отверстие
	
	Шило, сверло, ручная дрель

	5
	Зачистить отверстие. Скруглить острые кромки и углы
	
	Напильник. Наждачная бумага.

	5
	Нанести рисунок с помощью копировальной бумаги и эскиза
	[image: http://top-zen.ru/wp-content/uploads/2018/04/depositphotos_106695676-stock-illustration-sea-bass-new-768x768.jpg]
	Карандаш, копировальная бумага, эскиз.

	6
	Выжечь рисунок  
	
	Выжигательный прибор. Верстак.

	7
	Отлакировать изделие
	
	Лак, кисть.










3.2. Экологическое обоснование
Все использованные материалы изготовлены из экологически чистого сырья, не содержат озоноразрушающих веществ. Изделие тоже является экологически безвредным, не приносящим опасных последствий здоровью человека. Технология изготовления при соблюдении техники безопасности и санитарно-гигиенических норм также является безопасной.

3.6. экономический расчет.

	№
	Наименование используемых материалов
	Расход материалов на изделие
	Затраты на материал

	1
	фанера
	Фанера 30х20  
	30 руб.

	2
	 Пилочки для лобзика
	  пилочки  для лобзика 2 шт.
	10 руб.

	3
	Яхтовый лак
	Яхтовый лак  
	20 руб.

	4
	Наждачная бумага 
	Наждачная бумага 1 шт.
	30 руб.

	
	Итого:
	
	 80 руб.




3.4. Контроль качества.
Готовое изделие отвечает следящему образцу:
1. Изделие выполнено аккуратно
2. Изделие надежное и прочное
3. Разделочная доска представляет собой законченное изделие







3.5. Самооценка.

Я достиг желаемого результата и повысил умения работать с лобзиком   и выжигательным прибором, а также получил красивую разделочную доску. Она идеально подходит для разрезки овощей и фруктов.

3.6. Реклама


 
 
 Красивый внешний вид. Фанера так же, как и классическое деревянное изделие имеет оригинальный природный узор и добавляет предмету кухонного быта эстетичность. Изображение рисунка рыбы на доске, придает ей красоту и делает ее оригинальной. 
Приемлемая цена. С учётом всех высоких эксплуатационных показателей древесноволокнистая плита стоит дешевле цельной древесины.
Долговечность. Эксплуатационный срок не ограничивается десятью годами при условии соблюдения правильного ухода.



3.7. Заключение.
 

При работе над проектом «Разделочная доска » решены все поставленные задачи: 
 Разработано экономичное, технологичное декоративно-прикладное изделия из доски, в результате которой улучшил свои навыки.
Разработан несложный технологический процесс изготовления разделочной доски на основе изученных технологий обработки древесины с применением инструментов и приспособлений, имеющихся в школьной мастерской и в домашних условиях.  Изучив интернет и литературу, узнал, что существует много других видов разделочных досок. Поэтому считаю, что цель по разработке и изготовлению из древесины красивого и недорогой разделочной доски достигнута. Практическая значимость изделия состоит в применении разделочной доски в рабочих целях. Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, показывают возможность массового производства и реализации разделочной доски.  
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