Содержание

Введение
1. Общая информация истории кафедры НБПТ
1.1 Направление подготовки 280700 "Техносферная Безопасность"
2. Общая характеристика системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в РХТУ им. Д.И. Менделеева
.1 Основные задачи и функции службы охраны труда
.2 Функции для выполнения поставленных задач на службу охраны труда
.3 Виды инструктажей работников по охране труда, порядок их проведения и оформления
.4 Положения и нормативы, применяемые при проведении работ в лаборатории технологии водонапорных систем (ТВС)
3. Разделы технического регламента исследовательских работ, производимых в лаборатории технологии водонаполненных систем
.1 Подробное описание участков
. Рекомендации для обеспечения безопасных условий во время выполнения работы
Список используемой литературы
безопасность техносферный инструктаж водонапорный

Введение

Как известно, любой вид человеческой деятельности должен быть полезен для его существования, но одновременно такая деятельность может быть источником негативных воздействий или вреда, приводящим к травматизму, заболеваниям, полной потере трудоспособности или смерти.
Вред человеку может наносить и работа на производстве (трудовая деятельность), различные виды отдыха, развлечения и даже деятельность, связанная с получением знаний. Человеческая практика, таким образом, дает основание утверждать, что любая деятельность потенциально опасна. Абсолютной безопасности, т.е. состояния, в котором исключены все опасности, просто не существует.
По результатам прохождения производственной практики, в отчете показаны аспекты производственной безопасности организации технологического процесса. Тема лаборатории связана с получением и изучением свойств образцов эмульсии на основе раствора окислителя - нитрата аммония. Этот раствор широко используется при производстве взрывчатых веществ. В смеси с различными веществами и даже в чистом виде (при определённых условиях) аммиачная селитра обладает большой взрывчатой силой, поэтому селитра требует аккуратного обращения.

1. Общая информация истории кафедры НБПТ

В 1996 году в Университете была открыта специальность 280102 "Безопасность технологических процессов и производств в химической и нефтехимической промышленности". В связи с этим была создана кафедра Надежности и безопасности технологических процессов на ИХТ факультете. Кафедра надежности и безопасности технологических процессов имеет по сравнению с другими кафедрами ИХТ факультета относительно непродолжительную историю. Однако корни научного направления кафедры уходят достаточно глубоко. Первым заведующим кафедрой и ее создателем был доктор технических наук, профессор Борис Николаевич Кондриков (1933-2004).
Научный подход профессора Б.Н. Кондрикова и его учеников к проблемам возникновения, распространения и затухания химических волн в способных к горению и взрыву химических системах, использование полученных сведений для обеспечения безопасности работ в промышленности привели к созданию в РХТУ им. Д.И. Менделеева нового направления в химической технологии - теории надежности и безопасности технологических процессов (НБТП). Почему же все-таки такая кафедра была основана и в течение десяти лет работает в рамках ИХТ факультета? Отчасти, научная сторона обоснования кратко сформулирована выше. Другая его сторона содержится в том огромном практическом опыте, который был накоплен сотрудниками кафедры во время работы в Университете. Сотрудники кафедры неоднократно приглашались для работы в Государственных комиссиях по расследованию причин ряда тяжелых аварий при производстве и переработке энергетических материалов на промышленных предприятиях. Практический опыт, приобретенный при проведении этой работы, в сочетании с солидным научным потенциалом, который был накоплен в коллективе, и послужил основой для того, чтобы в РХТУ им. Д. И. Менделеева на ИХТ факультете была создана кафедра Надежности и безопасности технологических процессов. Первый набор студентов был осуществлен в 1996 г. Первый выпуск составлял 11 специалистов, а сейчас он возрос до 20. В соответствии со стандартом специальности 280102, на кафедре НБТП преподаются курсы, связанные с безопасностью химических веществ, технологических процессов и жизнедеятельности человека на производстве. Коллектив кафедры в основном состоит из выпускников ИХТ факультета, которые достойно выполняют задачу по подготовке кадров, одновременно выполняя научные исследования по различным направлениям. Помимо штатных преподавателей ряд курсов читают приглашенные высококвалифицированные специалисты. Большой вклад в подготовку инженеров и в обеспечение работоспособности кафедры вносят молодые сотрудники и аспиранты кафедры.
В последние годы значительно интенсифицируется работа по подготовке инженеров, бакалавров и магистров по новой для университета специальности, в области безопасности технологических процессов. Четыре магистра в 1998/99 учебном году были подготовлены для Сирии. В 2000/01 на кафедре НБТП итальянской студенткой Мюнхенского университета было проведено исследование, которое было в нем защищено в качестве дипломной работы. Проходят обучение бакалавры и магистры из Вьетнама. Успешно завершают свои кандидатские работы аспиранты кафедры, как российские, так и зарубежные. Три защиты диссертаций аспирантами из Китая прошли в 2000 г, четыре российских аспиранта кафедры получили звание кандидатов технических наук в 2004-2007 гг. Аспиранты и студенты выполняют свои квалификационные работы на высоком научно-техническом уровне. По результатам этих работ публикуются статьи и готовятся доклады на международных конференциях и симпозиумах. Наряду с учебной деятельностью кафедра проводит научные исследования проблемы обеспечения надежности и безопасности химических производств и продукции химической, фармацевтической, коксохимической отраслей промышленности и энергетических материалов. Работы выполняются в рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследований, хозяйственных договоров и международных контрактов. Международные связи кафедры не ограничены только подготовкой инженеров и аспирантов для зарубежных стран. Начало развития этих связей относится к 1969 г, когда, в то время доцент, Б.Н. Кондриков был направлен для стажировки в Принстонский университет США. Впоследствии, после перестройки, международные связи стали интенсивно развиваться. Были возобновлены отношения с китайскими учеными, обучавшимися на ИХТ факультете в 50-60 гг. Преподаватели кафедры в последние годы регулярно приглашаются для чтения лекций в Пекинский технологический университет и Сианьский Институт современной химии. Совместные научные работы велись с китайскими, корейскими, итальянскими и американскими, шведскими исследователями. Сотрудники кафедры в течение последних 10 лет ежегодно представляли и докладывали свои научные результаты на международных конференциях в США, Германии, Италии, Франции, Чехии, Швеции и Китае. Работа в этом направлении продолжается. 

.1 Направление подготовки 280700 "Техносферная Безопасность"

Человечество на протяжении всей своей истории изменяло окружающую мир, создавая Техносферу - среду обитания современного человека. Столь масштабные преобразования потребовали создания производств колоссальных мощностей. Предприятия химической и нефтехимической промышленности являются одним из самых больших источников опасности в техносфере, а устранение и предупреждение техногенных аварий и катастроф - одними из важнейших задач мирового значения.

Обеспечение надежного, эффективного и безаварийного функционирования действующих и новейших разрабатываемых технологических процессов и производств в химической и нефтехимической промышленности требует подготовки специалистов широкого профиля, владеющих знаниями в целом ряде областей:

В область профессиональной деятельности бакалавров входит широкий спектр направлений, а получаемые знания позволяют выпускникам работать не только по профилю, но и во множестве смежных областей.

2. Общая характеристика системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в РХТУ им. Д.И. Менделеева

Элементами системы управления охраной труда и промышленной безопасностью являются:
1.	отдел охраны труда;
2.	подразделение по охране труда Тушинского комплекса,
·	по вопросам электробезопасности - Истягин В.П.
·	по вопроса пожарной безопасности - Котельников С.В.
·	по общим вопросам - Васильева А.И.
Ответственные лица по технике безопасности в лаборатории кафедры НБТП и лаборатории " Технологии водонаполненных систем":
1.	ст. преподаватель Мельников Н.О. - по общим вопросам и электробезопасности
2.	зав. лабораторией Михеев Д.И., Смирнов С.П. - по пожарной безопасности
На ряду с положением основного закона в РФ " Об основах охраны труда в РФ" №181-ФЗ от 17.06.1994 г.

2.1 Основные задачи и функции службы охраны труда

В задачи службы охраны труда входят:
. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда.
2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных
правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых актов предприятия. 3. Организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда. 4. Информирование и консультирование работников предприятия, в том числе его руководителя, по вопросам охраны труда. 5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов охраны труда.

2.2 Функции для выполнения поставленных задач на службу охраны труда

Для выполнения поставленных задач на службу охраны труда возлагаются следующие функции:
. Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, обусловленных производственными факторами.
. Оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмоопасное оборудования, приспособлений, процессов.
3. Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением.
4. Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками представительных органов проверок, обследований технического состояния зданий.
5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований охраны труда.
6. Согласование разрабатываемой в организации проектно-конструкторской, технологической и другой документации в части требований охраны труда.
7. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, связанных с производственными факторами, оказание организационно-методической помощи в выполнении запланированных мероприятий.
8. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны труда, соглашения по охране труда предприятия.
9. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства работникам предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.
10. Организация расследования несчастных случаев на производстве в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.03.99 № 279 с последующими изменениями и дополнениями от 24.04.2000 № 406;
. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями.
12. Составление отчетности в области охраны труда и условий труда по формам, установленным Госкомстатом России. 13. Разработка программ обучения по охране труда работников предприятия, в том числе его руководителя, проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу, командированными, а также учащимися и ступе птами, прибывшими на производственное обучение или практику.
. Организация своевременного обучения по охране труда работников предприятия, в том числе его руководителя, и участие в paботе комиссий по проверке знаний в области охраны труда.
15. Составление (при участии руководителей подразделений) перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда.
16. Оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке и пересмотре инструкций по охране труда.
17. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами предприятия (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда.
18. Организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях.
19. Организация совещаний по охране труда.
20. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для этих целей внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной печати, стенных газет, витрин и т.д.
21. Доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных правовых актов по охране труда Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда предприятия.
22. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и охраны труда; подготовка предложений руководителя предприятия (руководителей подразделений) по устранению выявленных недостатков.
23. Осуществление контроля
24. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда предприятия (при его наличии), разработка направлений их наиболее эффективного использования, подготовка обоснований для его выделения из территориального фонда охраны труда (при его наличии) на проведение мероприятий по улучшению условий работы и охраны труда.

2.3 Виды инструктажей работников по охране труда, порядок их проведения и оформления

Все виды инструктажей следует считать элементами учебы. При инструктаже особое внимание надо уделять рабочим со стажем до 1 года, а также опытным рабочим с большим стажем. Эти категории рабочих наиболее подвержены травматизму. В первом случае - из-за неопытности, во втором - из-за чрезмерной самоуверенности.
Вводный инструктаж
Вводный инструктаж по безопасности труда проводит инженер по охране труда или лицо, на которое возложены эти обязанности, со всеми вновь принимаемыми на работу не зависимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также учащимися в учебных заведениях. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу или контрольном листе. Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной работы.
Первичный инструктаж
Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала производственной деятельности проводит непосредственный руководитель работ по инструкциям по охране труда, разработанным для отдельных профессий или видов работ:
§	со всеми работниками, вновь принятыми в организацию, и переводимыми из одного подразделения в другое;
§	с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;
§	со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующей организации;
§	со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в
§	учебных лабораториях, классах, мастерских, участках.
Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж не проходят.
Повторный инструктаж
Повторный инструктаж проходят все работающие, за исключением лиц, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, не зависимо от их квалификации, образования и стажа работы не реже чем через 6 месяцев. Его проводят с целью проверки знаний правил и инструкций по охране труда, а также с целью повышения знаний индивидуально или с группой работников одной профессии, бригады по программе инструктажа на рабочем месте. По согласованию с соответствующими органами государственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок прохождения повторного инструктажа.
Повторный инструктаж проводится по программам первичного инструктажа на рабочем месте.
Внеплановый инструктаж
Внеплановый инструктаж проводится:
§	при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил,
§	инструкций по охране труда, а также изменений к ним;
§	при изменении, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;
§	при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;
§	по требованию органов надзора;
§	при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев.
Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин или обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. Внеплановый инструктаж отмечается в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с указанием причин его проведения.
Целевой инструктаж проводится:
§	при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.);
§	при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.
Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и фиксируется в журнале инструктажей и необходимых случаях - в наряде-допуске.

2.4 Положения и нормативы, применяемые при проведении работ в лаборатории технологии водонапорных систем (ТВС)

В лаборатории ТВС допускаются работники, ознакомленные со специальными и общими инструкциями кафедры НБТП:
·	№1-НБТП "Общие правила техники безопасности при работе в лаборатории кафедры НБТП";
·	№2-НБТП "Организация и порядок выполнения работ с веществами повышенной опасности в лаборатории кафедры НБТП";
·	№1-ООТ "Правила работы в химических лабораториях РХТУ им. Д. И. Менделеева";
·	№2-ООТ "По охране труда для неэлектрического персонала для получения группы 1 и проведению периодического инструктажа по электробезопасности сотрудников";
·	№3-ООТ "По охране труда при работе на действующих электроустановках";
·	№5-ООТ "По охране труда при работе с горючими и легковоспламеняющимися веществами";
·	№7-ООТ "По охране труда при работе с кислотами";
·	№12-ООТ "По охране труда при работе на персонально компьютере".

3. Разделы технического регламента исследовательских работ, производимых в лаборатории технологии водонаполненных систем

Получение образцов эмульсии для следующих испытаний можно разделить на четыре участка, состоящих из подготовки компонентов, эмульгирования и подготовки качественных характеристик образцов эмульсии.
Участок 1. Подготовка масляной фазы
Участок 2. Подготовка неорганической фазы
Участок 3. Приготовление эмульсионной матрицы
Участок 4. Контроль параметров качества эмульсионной массы

.1 Подробное описание участков

Участок 1.
Первая стадия связана с приготовлением смеси нефтепродукта (масла И-40) с эмульгатором. Он удерживает дисперсную систему в стабильно состоянии большое время. Все компоненты мы взвешиваем на специальных аналитических весах. Содержание эмульгатора в эмульсии составляет около 0,5-2,5%. Далее мы добавляем к эмульгатору второй компонент масляной фазы, основу индустриального масла И-40.Ее доля в масляной фазе должна составлять около 6%.После этого мы полученную смесь нагреваем до 90°С на водяной бане.
Главная опасность на этом участке - использование горючих компонентов (температура вспышки масла =150°С). Поэтому температура раствора на стадии подготовки масляной фазы намного ниже температуры вспышки масла.
Участок 2.
То, что мы получаем в лаборатории - это основа ПВС. Взрывчатое вещество - это энергонасыщенный материал, основная энергия в котором сосредоточена в аммиачной селитре, из-за этого ее процентное содержание должно быть как можно больше и составлять на практике 78%.
Наша аммиачная селитра подвергается специальной сушке при температуре 80°С. После этого используют ее для приготовления насыщенного раствора аммиачной селитры в воде при температуре 90°С. Воду и аммиачную селитру взвешивают и смешивают. Нормальное содержание воды с практической точки зрения должно быть 16%. Когда мы нагреваем нашу смесь ,с повышением температуры растворимость аммиачной селитры будет возрастать. При 95-100°С селитра полностью растворится и образуется раствор окислителя.
Обязательно вся посуда, которую мы используем должна быть из нержавеющей стали!!!!
Далее в полученный раствор добавляется часть испарившейся воды и дополнительно вводится небольшое количество концентрированной азотной кислоты для понижения рН раствора окислителя до нужного нам значения рН=1,3-1,35.В целях безопасного применения и хранения контейнера-капельницы с азотной кислотой используют дополнительную обечайку с эмальрованной внутренней поверхностью. Контроль рН осуществляется специальным штатным рН-метром.
Главная опасность 2-ого участка в возможном разложении аммиачной селитры в случае ее перегрева. В этом случае в воздух рабочей зоны будут выделяться вредные газы, такие как NxOy и NH3.
Участок 3.
На этом участке происходит приготовление эмульсионной матрицы (эмульгирование - соединение масляного раствора и раствора окислителя) .
Эмульгирование происходит в два этапа:
1.	смешивание компонентов - масляной фазы и раствора окислителя с помощью бытового миксера;
2.	обработка "завязавшейся" эмульсии на роторном диспергаторе.
Смешивание компонентов в миксере составляет около 3 минут при скорости вращения 1200 об/мин, на диспергаторе - 1,5 мин. при скорости вращения 1250-1300 об/мин.
Главной опасностью 3-его участка является особенность конструкции диспергатора. Может возникнуть локальное повышение температуры, и чтобы этого избежать необходим контроль вращения перемешивающего устройства, и также необходимо выполнение перемешивания в присутствии смазки (эмульсионная среда). Другая опасность связана с пузырьками воздуха, которые попадают в эмульсию, когда ее перемешивают. При гидродинамическом ударе лопасти вращающегося ротера по пузырьку из-за его быстрого сжатия происходит выделение тепла и сильный рост температуры в "горячей точке". Большое количество горючих точек дестабилизируют эмульсионную матрицу и повышают склонность эмульсионной системы к детонации. Помимо этого когда работаешь с горючей эмульсионной массой надо обязательно использовать средства индивидуальной защиты (очки, х/б перчатки, маска, халат).
Участок 4.
На данном участке производится контроль параметров эмульсионной массы. Измерения вязкости и емкости эмульсионной матрицы производится с помощью емкостиметра и вискозиметра. Эмульсию можно считать качественной, если ее диапазон динамической вязкости составляет 60-80 тыс. сП, а показатели электроемкости составляют 140 пФ.
После того как мы получили эмульсию и определили ее начальное качество определяется срок хранения, в течении которого характеристики качества не меняются в соответствии с техническими условиями на этот продукт. Хранят образцы в полипропиленовых контейнерах, а отходы помещаются в непроницаемый контейнер и утилизируются с помощью централизованной системы утилизации твердых отходов в организации (РХТУ им. Д. И. Менделеева). Опасности на данном участке нет.

4. Рекомендации для обеспечения безопасных условий во время выполнения работы

Первым делом перед тем как начать выполнять исследовательскую работу в лаборатории технологии водонаполненных систем обязательно надо пройти инструктаж. После этого включить приточно - вытяжную систему, проверить состояние и исправность приборов. Все реактивы необходимо хранить в правильных условиях. Работу всегда выполнять в средствах индивидуальной защиты ( халат, перчатки, маска и очки) в соответствии с инструкциями. Очень важно хорошо знать параметры и свойства данных веществ, с которым человек имеет дело и знать меры, которые надо принимать в аварийных ситуациях.
Необходимо
На 1 участке:
·	контроль температурного режима нагрева углеводорода;
·	поддержание температуры смеси ниже температуры вспышки паров горюющих компонентов смеси;
·	устройство приточно-вытяжной вентиляции, чтобы исключить образование пожаровзрывоопасной концентрации паров нагреваемых углеводородом.
На 2 участке:
·	соблюдение правил безопасности работы с едким веществом - азотной кислотой при обеспечении работ устройством местной вытяжной вентиляции;
·	обеспечение точно контролируемого температурного режима нагрева раствора аммиачной селитры.
На 3 участке:
·	контроль скорости и числа оборотов вращения вала перемешивающего устройства;
·	выполнение перемешивания в присутствии смазки.
На 4 участке:
·	он не содержит технологически опасных операций.

Список используемой литературы

1.http://www.steps.ru/article/vidy_instruktazhey_rabotnikov_po_ohrane_truda_poryadok_ih_provedeniya_i_oformleniya/
2. http://ohrana-bgd.narod.ru/ohselh8.html
3. Федеральный закон №181-ФЗ от 17 июля 1999 г. "Об основах охраны труда в Российской Федерации"
4. Методическое пособие "Безопасность технологических процессов и производств в химической и нефтехимической отраслях промышленности: программа производственной практики" /сост.: Н. И. Акинин, В. В. Серегин. - М.:РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2007. - 16 с.
5. Методическое пособие "Обеспечение промышленной безопасности при производстве и применении эмульсионных взрывчатых веществ на горных предприятиях"/ сост.: В. Б. Иофф, Е. Н. Жученко, 2002. - 111 с.